**Разъяснение**

положений запроса котировок цен **11/ЗК-ВВРЗ/2019** с целью выбора организации на право заключения Договора на выполнение работ по текущему ремонту приточно – вытяжной вентиляции на участке сварки инв. № 8331 (ЦПВ, оси М-Н-О) для нужд Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» в 2019г.

**Вопрос:**

1. На какой высоте расположены крышные вентиляторы, подлежащие демонтажу/монтажу?

**Ответ:**

1. Высота размещения крышных вентиляторов, подлежащих демонтажу/монтажу составляет +10.000 м;

**Вопрос:**

1. Какой температурный режим должен соблюдаться в помещении?

**Ответ:**

1. Температура воздуха в рабочей зоне составляет +160С;

**Вопрос:**

1. Какова высота монтажа воздуховодов, обеспыливания/обезжиривания?

**Ответ:**

1. Высота монтажа воздуховодов, подлежащих обеспыливанию/обезжириванию, составляет +8.000 м.