**ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 17.05.2023 г.!**

**АО «ВРМ» в лице Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» информирует о внесении изменений в запрос котировок цен № ЗК/30-ВВРЗ/2023 на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения в здании служебно-бытового блока, инв. № 6003, находящегося на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2023 году.**

**Номер 15 подпункта 2.16. пункта 2 Котировочной заявки изложить в следующей редакции:**

«информацию о наличии необходимого инструмента в соответствии с техническим заданием (копии заверенные претендентом: карточек учета основных средств, договоров купли-продажи, аренды, иных договоров, иные документы), разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной настоящим запросом котировок цен по направлениям следующих видов деятельности (ОКВЭД) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий; 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; 43.31 Производство штукатурных работ; 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей; 43.99.4 Работы бетонные и железобетонные.»

**Подпункт 7.1. Пункта 7 Технического задания изложить в следующей редакции:**

Таблица 1

| № | Наименование работ и затрат  (или эквивалент) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытия полов из керамической плитки | 100 м2 | 0,998 |
| 2 | Разборка облицовки стен из керамической глазурованной плитки | 100 м2 | 0,45 |
| 3 | Разборка цементных стяжек | 100 м2 | 0,998 |
| 4 | Разборка сантехнических перегородок 1\*2м | 100 м2 | 0,5 |
| 5 | Разборка плиточного слоя клея со стен | 100 м2 | 0,45 |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,4 |
| 7 | Разборка трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | 0,9 |
| 8 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,05 |
| 10 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,09 |
| 11 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм (3 слоя) | 100 м2 | 0,998 |
| 12 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из гладких керамических неглазурованных плиток для одноцветных полов | 100 м2 | 0,998 |
| 13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,44 |
| 14 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | 0,9 |
| 15 | Устройство сантехнических перегородок 1\*2м | 100 м2 | 0,5 |
| 16 | Прокладка канализационных трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм на клеевом соединении | 100 м | 0,4 |
| 17 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 18 |
| 18 | Переноска грузов вручную на расстояние первые 10 м (строительный мусор) | т | 18 |
| 19 | Переноска грузов вручную на расстояние каждые последующие 10 м (строительный мусор) | т | 18 |
| 20 | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка строительного мусора с погрузкой вручную | т | 18 |
| 21 | Перевозка на расстояние 30 км груза I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера | т | 18 |
| 22 | Утилизация мусора на полигоне | м3 | 15 |
| 23 | Переноска грузов вручную на расстояние первые 10 м (строительные материалы на четвертый этаж) | т | 20 |
| 24 | Переноска грузов вручную на расстояние каждые последующие 10 м (строительные материалы на четвертый этаж) | т | 20 |
| 25 | Разборка унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,01 |
| 26 | Разборка умывальников и раковин | 100 шт | 0,01 |
| 27 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт | 0,01 |
| 28 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 100 м2 | 0,024 |
| 29 | Разборка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, проходных кранов на трубопроводах диаметром до 25мм из стальных труб | шт | 4 |
| 30 | Смена гибких подводок | 100 шт | 0,03 |
| 31 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,035 |
| 32 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100 м2 | 0,45 |
| 33 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза | 100 м2 | 0,45 |
| 34 | Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза | 100 м2 | 0,998 |
| 35 | Гидроизоляция горизонтальных швов набухающей самоклеящейся лентой | 100 м | 0,658 |
| 36 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
| 37 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 38 | Установка настенных писсуаров | 10 компл. | 0,1 |
| 39 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, проходных кранов на трубопроводах диаметром до 25мм из стальных труб | шт | 4 |
| 40 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,162 |
| 41 | Усиление кирпичных стен стальными обоймами | т | 0,048 |
| 42 | Пробивка проемов из кирпича | м3 | 0,38 |
| 43 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 380x380 мм | 100 шт | 0,3 |
| 44 | Заделка отверстий кирпичом | м3 | 0,0001688 |